Global Solution – Kraft Heinz



NETWORKING FUNDAMENTALS AND SECURITY

Matriz – 800 IPS

Filial – 600 IPS

# Matriz:

-->Plano de Endereçamento: 172.19.0.0 - 172.19.3.255

-->Máscara de SubRede: 255.255.252.0/22

-->Network: 172.19.0.0

-->Nome do Roteador: Matriz

-->Senha: cisco

-->Redes Declaradas: 172.19.0.0 - 172.19.8.0

# Filial:

-->Plano de Endereçamento: 172.19.4.0 - 172.19.7.255

-->Máscara de SubRede: 255.255.252.0/22

-->Network: 172.19.4.0

-->Nome do Roteador: Filial

-->Senha: cisco

-->Redes Declaradas: 172.19.4.0 - 172.19.8.0

# Wan:

-->Plano de Endereçamento: 172.19.8.0 - 172.19.11.255

-->Máscara de SubRede: 255.255.252.0/22

-->Network: 172.19.8.0

Topologia

Diagrama

Descrição gerada automaticamente